Příloha č.1



TITULNÍ LIST NABÍDKY
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

DODÁVKA A INSTALACE FITNESS PRVKŮ 

	Název zadavatele
	MČ Praha Kunratice, zastoupená starostkou ing. Lenkou Alinčovou

	Sídlo 
	K Libuši 7, Praha 4 Kunratice, 143 00

	IČ, DIČ
	00231134, CZ00231134





	
Uchazeč
	

	
IČ
	

	
DIČ
	

	
Sídlo
	

	
Statutární orgán
	

	Osoba zmocněná k jednání
	

	
Telefon, fax, e-mail
	

	
Bankovní spojení 
	




	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
	

	
DPH
	

	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
	










V Praze dne 							podpis oprávněné osoby uchazeče




VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka a instalace fitness prvků “

Obsah: 
1. Základní údaje o zadavateli 
2. Předmět veřejné zakázky 
3. Místo plnění veřejné zakázky 
4. Termín plnění veřejné zakázky 
5. Prohlídka místa plnění a dotazy k zadávací dokumentaci 
6. Požadujeme: Výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání 
7. Způsob zpracování nabídkové ceny 
8. Platební podmínky 
9. Hodnotící kritérium 
10. Obchodní podmínky – návrh smlouvy 
11. Členění nabídky 
12. Lhůta a místo pro podání nabídek 
13. Zadávací lhůta 
14. Pokyny pro zpracování nabídky 
15. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 




















Přílohy: 
1. vzor krycího listu nabídky





	1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI



Název zadavatele: 	MČ Praha Kunratice
Sídlo:			K Libuši 7, Praha 4 Kunratice 
IČ			00231134
DIČ			CZ00231134
Telefon 		244 102 214
E-mail			info@praha-kunratice.cz
Kontaktní osoba	Ing. Lenka Alinčová starostka MČ, tel. 602 314 746 , e-mail alincova@praha-kunratice.cz Ivana Klofáčová, referent ÚMČ  investiční odd., tel 244 102 223, e-mail klofacova@praha-kunratice.cz
	2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 



2.1 Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fitness prvků vč. režie na pozemcích č.parc. 2342/299, 2339/106, 671/2 na k.ú Kunratice 
2.2 Vymezení podmínek veřejné zakázky 
Požadujeme záruku: 
1.
10 let na konstrukci
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad galvanizovaných nebo nenabarvených ocelových, či jiných kovových dílů, celistvých (nekompozitních) plastových dílů, překližkových panelů pokrytých pryskyřicí a obrobených dřevěných trámů.
5 let
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad barvených kovových dílů, dutých plastových dílů a sestav valivých ložisek.
2 roky
Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad pohyblivých plastových a kovových dílů a na práce spojené s instalací prvků.
2.
k nabídce přiložené ilustrační foto výrobku
3.
technické listy fitness prvků 
4.
možnost fyzické prohlídky výrobku 

VYBAVENÍ VENKOVNÍCH FITNESS

lokalita u rybníka Ohrada - barva šedivá
1x otočné kruhy (Flex Whee, Body Flexer) ocelová konstrukce žárově zinkovaná otočný kruh z HDPE, průměr ocelového sloupku 16 cm, celková výška 162 cm, vč. návodu k použití na prvku

1x jízda na kole (Bike fit) všechny kovové části jsou žárově pozinkované a opatřené vypalovanou práškovou barvou  komaxit RAL 9006 Vrchní část je z nerezové oceli kvality 304 ve stejné barvě jako sloupek. Ostatní ocelové díly (sedák, madla, rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černá. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla Ř 33,7 x3 mm, výška 143 cm, vč. návodu k použití na prvku

1x běh na běžkách (Cross Fit) všechny kovové části jsou žárově zinkované a posléze opatřené vypalovanou práškovou barvou – komaxit v barvě RAL 9006. Ostatní ocelové díly (sedák, madla rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černé. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla Ř 33,7 x3 mm, výška 166 cm vč. návodu k použití na prvku

1x zatravňovací gumové rohože 1,5x2 vč. instalace a osetí trávou
1x tabule – Návštěvní řád na konstrukci 

lokalita Zelené údolí - barva zelená
1x otočné kruhy (Flex Whee, Body Flexer) ocelová konstrukce žárově zinkovaná otočný kruh z HDPE, průměr ocelového sloupku 16 cm, celková výška 162 cm vč. návodu k použití na prvku

1x jízda na kole (Bike fit) všechny kovové části jsou žárově pozinkované a opatřené vypalovanou práškovou barvou  komaxit RAL 9006. Vrchní část je z nerezové oceli kvality 304 ve stejné barvě jako sloupek. Ostatní ocelové díly (sedák, madla, rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černá. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla Ř 33,7 x3 mm, výška 143 cm, vč. návodu k použití na prvku

1x běh na běžkách (Cross Fit) všechny kovové části jsou žárově zinkované a posléze opatřené vypalovanou práškovou barvou – komaxit v barvě RAL 9006 Ostatní ocelové díly (sedák, madla rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černé. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla Ř 33,7 x3 mm, výška 166 cm
Půdorys na jedno místo trojmodulu 900 šířka / 500 mm hloubka, výška skříněk – 1800 mm, vč. návodu k použití na prvku
1x zatravňovací gumové rohože 1,5x2 vč. instalace a osetí trávou
1x tabule – Návštěvní řád na konstrukci 

Lokalita Flora- barva oranžová 

1x jízda na kole (Bike fit) všechny kovové části jsou žárově pozinkované a opatřené vypalovanou práškovou barvou  komaxit RAL 9006. Vrchní část je z nerezové oceli kvality 304 ve stejné barvě jako sloupek. Ostatní ocelové díly (sedák, madla, rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černá. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla  Ř 33,7 x3 mm, výška 143 cm, vč. návodu k použití na prvku

1x běh na běžkách (Cross Fit) všechny kovové části jsou žárově zinkované a posléze opatřené vypalovanou práškovou barvou – komaxit v barvě RAL 9006 Ostatní ocelové díly (sedák, madla rámečky) jsou pozinkované a opatřené texturou práškovou barvou v provedení černé. Instalační rám je z žárově pozinkované oceli. Hlavní sloup 200x100x4 mm, obdélníkové trubky 60x40x3 mm, kruhové trubky držadla Ř 33,7 x3 mm, výška 166 cm, vč. návodu k použití na prvku
1x zatravňovací gumové rohože 1,5x2 vč. instalace a osetí trávou
1x tabule – Návštěvní řád na konstrukci 


	

	Předpokládaná hodnota zakázky 700 000 ,- Kč bez DPH včetně všech nákladů na dodání předmětu zakázky 



	3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I



Místo plnění veřejné zakázky na pozemcích 2342/299, 2339/106, 671/2 na k.ú. Kunratice 


	4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 



Termín dodání předmětu veřejné zakázky v týdnu od 16.5 -do 27.5. 2016 (úplné a konečné předání díla)

	5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 



Prohlídka místa plnění není nutná, proto ji zadavatel neorganizuje.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pouze písemně nebo elektronicky na adresu klofacova@praha-kunratice.cz


	6. POŽADUJEME



a) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie) pokud je v ní uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky
b) Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

	7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY



Nabídková cena bude také uvedena na krycím listu nabídky (viz. Příloha č. 1)
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu veřejné zakázky 

	8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 



Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem, minimálně však 14 dnů a dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v jiné výši.
Fakturace bude provedena po úplném předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu oběma stranami. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit jej zpět dodavateli s tím, že od doručení opravného dokladu běží nová lhůta jeho splatnosti 

	9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 



Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH. 
Výše nabídkové ceny je konečná a nelze překročit

	10. OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY 



Součástí nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy Příloha č.2
Uchazeč předloží návrh smlouvy na předmět zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanoveném zadavatelem, a to jak požadavky technické, tek požadavky právní a smluvní 
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou 
	



	11.        ČLENĚNÍ NABÍDKY 



1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je uveden v příloze č.1)
2. Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této ZD
3. Další informace uchazeče k dodávce
4. Návrh smlouvy dle bodu 10. této ZD

	12.        LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 



MČ Praha Kunratice
K Libuši 7/10, Praha 4 Kunratice, 148 000, 

Osobní podání je podatelna MČ Praha Kunratice, K Libuši 7/10 Praha 4 Kunratice. Osoba, která bude přebírat obálku s nabídkami je p. Dagmar Andrlová 
[bookmark: _GoBack]
Lhůta pro podání nabídky končí  20.4.2015 ve 12 hod.

	13.        ZADÁVACÍ LHŮTA 



Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 15 dní

	14.        POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A DORUČENÍ NABÍDKY 



Označení nabídky: 
Nabídka bude předána v jednom originále, v jedné uzavřené neprůhledné obálce zřetelně označené 

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Dodávka a instalace fitness prvků “
NEOTVÍRAT





Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy.

Požadavky na zpracování nabídky: 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této ZD.



Úprava nabídky:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty, či jiné úpravy

	15.          DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 



Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný
Zadavatel nepřipouští variantní řešení
Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy 











V Praze dne 4.4.2016 						Ing. Lenka Alinčová
								Starostka MČ Praha Kunratice 
